**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ИЖЭК»**

**Снятие контрольных показаний приборов учета**

**Потребитель:** юридические и физические лица.

**Порядок определения стоимости услуг (процесса):** оплата не предусмотрена.

**Условия оказания услуг (процесса):** наличие договора энергоснабжения

**Порядок оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма**  **предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на**  **нормативный**  **правовой акт** |
| 1. | Формирование  маршрута | Условие этапа – наличие договора энергоснабжения.  Содержание этапа –  формирование сетевой организацией реестров потребителей для проведения контрольного съема по  результатам составления баланса. |  |  | Постановление  Правительства РФ от  04.05.2012 №442 |
| 2. | Визуальный осмотр узла учета  потребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета | Условие этапа – осуществление  потребителем допуска сотрудника сетевой организации к расчетному прибору учета.  Содержание этапа:  1. Допуск к узлу учета электроэнергии.  2. Проверка наличия и целостности пломб сетевой организации и госповерителя на приборах учета  3.Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора.  4.Проверка целостности кожуха  электросчетчика.  5.Проверка целостности электропроводки к счетчику. | Визуально | В день проведения снятия контрольных показаний приборов  учета | Постановление  Правительства РФ от  04.05.2012 №442 |
| 3. | Проведение снятия контрольных  показаний приборов учета | Условие этапа – отсутствие нарушений при визуальном осмотре узла учета потребителя.  Содержание этапа:  Заполнение бланка Акта контрольного съема показаний приборов расчетного учета электрической энергии с указанием №договора,  наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний или занесение показаний в ведомость контрольного съема. | Письменно.  Акт контрольного съема показаний приборов  расчетного учета электрической энергии  или ведомость контрольного съема показаний приборов учета. | В день проведения снятия контрольных показаний приборов  учета |  |