**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ИЖЭК»**

**Снятие контрольных показаний приборов учета**

**Потребитель:** юридические и физические лица.

**Порядок определения стоимости услуг (процесса):** оплата не предусмотрена.

**Условия оказания услуг (процесса):** наличие договора энергоснабжения

**Порядок оказания услуг (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма****предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на****нормативный****правовой акт** |
| 1. | Формированиемаршрута | Условие этапа – наличие договора энергоснабжения.Содержание этапа –формирование сетевой организацией реестров потребителей для проведения контрольного съема порезультатам составления баланса. |  |  | ПостановлениеПравительства РФ от04.05.2012 №442  |
| 2. | Визуальный осмотр узла учетапотребителя перед снятием контрольных показаний прибора учета | Условие этапа – осуществлениепотребителем допуска сотрудника сетевой организации к расчетному прибору учета.Содержание этапа:1. Допуск к узлу учета электроэнергии.2. Проверка наличия и целостности пломб сетевой организации и госповерителя на приборах учета3.Проверка правильности вращения счетного механизма или наличия мерцания индикатора.4.Проверка целостности кожухаэлектросчетчика.5.Проверка целостности электропроводки к счетчику. | Визуально | В день проведения снятия контрольных показаний приборовучета | ПостановлениеПравительства РФ от04.05.2012 №442  |
| 3. | Проведение снятия контрольныхпоказаний приборов учета | Условие этапа – отсутствие нарушений при визуальном осмотре узла учета потребителя.Содержание этапа:Заполнение бланка Акта контрольного съема показаний приборов расчетного учета электрической энергии с указанием №договора,наименования потребителя, данных электросчетчика и показаний или занесение показаний в ведомость контрольного съема. | Письменно.Акт контрольного съема показаний прибороврасчетного учета электрической энергииили ведомость контрольного съема показаний приборов учета. | В день проведения снятия контрольных показаний приборовучета |  |